GEGRADA® Rasenkante RK175 liefern und verlegen
Verzinkte Stahlrasenkante zur fachgerechten Abgrenzung und Trennung verschiedener landschaftsgestalterischer Flächen, wie Gehwege, Kiesstreifen und Wege.

Anwendungsgebiet:
Abgrenzung/Trennung von landschaftsgestalterischen Flächen (Gehwege, Kiesstreifen, Wege)

Produkteigenschaften:
Material: verzinkter Stahl
Dicke: 1,0 mm
Länge: 2000 mm
Höhe: 175 mm
Gewicht: 1,9 kg/Einheit

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter